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SIERRA QUADRANT S.P.R.L.

MEMBRU AL UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA
 
 
SIERRA QUADRANT S.P.R.L.


	PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

Consortiul Ionescu si Asociatii SPRL si Sierra Quadrant SPRL (lichidatori judiciari in dosarul nr. 5899/110/2011* aflat pe rolul Tribunalului Bacau, debitor societea Letea S.A. organizează în data de 19.08.2014, ora 1400, la sediul din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.85/2006, pentru vânzarea bunului mobil:
	CARACTERISTICI TEHNICE


	Categoria
	Motostivuitor cu furci frontale

	Marca / tip
	CATERPILLAR / DP18N

	Seria
	ET16D 40113

	An fabricatie
	2004

	Sarcina nominala (Q)
	1,75 t

	Centrul de greutate al sarcinii fata de capatul furcii
	500 mm

	Roti (x=motoare)
	Numar, fata/ spate 2 x /2

	Tip Catarg
	TRIPLEX

	Combustibil
	Motorina

	Numar de locuri
	1

	DIMENSIUNI (mm)

	Inaltime de ridicare
	maxima (mm) 3710 / minima (mm) de la sol 80

	Portanta furci
	DIN 15173 A/B/no

	Furci
	Grosime = 35 mm/ Latime = 100 mm/ Lungime = 1070 mm

	Inclinare catarg 
	FATA = 6 / SPATE = 10

	Lungime inclusiv grosime furci (mm)
	2301 mm

	Dimensiuni (mm)
	Latime totala = 1065 mm

	Raza minima de inscriere in curba (mm)
	1980 mm

	Latime coridor de lucru
	Paleti: 800x1200 / 1000x1200 mm 3580/3380

	Inaltime de ridicare
	maxima (mm) 3710 / minima (mm) de la sol 80

	PERFORMANTE

	Viteze Deplasare cu / fara sarcina (km/ h)
	Deplasare cu / fara sarcina (km/ h) = 19/ 19,5

	
	Rdicare cu / fara sarcina (m/ s) = 0.60/ 0.65

	
	Coborare cu / fara sarcina (m/ s) = 0,52/ 0,50

	GREUTATE (kg)

	Masa proprie (fara sarcina)
	Cu baterie (kg) = 2760

	
	Fata/ Spate (kg) = 3940/ 570

	
	Fara sarcina, fata/ spate (kg) = 1060/ 1700

	SASIU

	Roti
	Numar fata/ spate (x=antrenare) 2x/2

	
	Dimensiuni fata (mm) = 6.5X10 

	
	Dimensiuni spate (mm)= 5.0X8

	Ampatament (mm)
	110

	Inaltime minima de sol (mm)
	Cu sarcina in punctul cel mai jos = 110

	Frana de lucru 
	Tip hidraulica

	Frana de serviciu
	Tip hidraulica

	Producator
	Mitsubishi

	Motor
	Putere (kw) = 34,6

	
	Turatie (rot/ min)= 2500

	
	Cilindrii/ capacitate cilindrica (cm) = 4/ 2505

	Transmisie (pentru motostivuitoare)
	POWERSHIFT/ 1

	Presiunie operationala (bar)
	180

	Destinatia caruciorului 
	manipulare de sarcini paletizate, containere, baloturi

	Limit. Simulat. Operat.
	deplasare cu sarcina avand furcile pozitionate inainte

	Alte informatii
	Utilajul prezinta o stare satisfacatoare. Verificarea ISCIR este expirata, necesitand reobtinerea autorizatiei de functionare. Numarul orelor de functionare: ~15.000 ore.
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În baza calculelor efectuate, a ipotezelor şi a condiţiilor limitative, valoarea estimată a mijlocului de transport din patrimoniul S.C. LETEA S.A., supus evaluarii, la data de 27.08.2014, este de:

VMOTOSTIVUITOR CATERPILLAR DP18N = 19.330 lei
VMOTOSTIVUITOR CATERPILLAR DP18N = 4.400 euro

Bunurile se vând individual la preţul/preţurile de pornire menţionate mai sus. Preţurile de pornire nu conţin T.V.A.
Ofertanţii se vor înscrie cu cel puţin 24 ore înainte de data si ora licitaţiei. Condiţiile de participare şi regulamentul de licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat contra sumei de 100 lei de la sediul lichidatorului. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire la licitaţie.
Vizualizarea bunurilor şi înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora licitaţiei.
În caz de neadjudecare se organizează licitaţii, în aceleaşi condiţii, în datele de 26.08.2014, respectiv 02.09.2014, ora 1400. la sediu lichidatorului.
Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană interesată în cauză. Relaţii la tel. 0740102227 D-ra Padureanu sau 0234/510.624 si pe www.sierraquadrant.ro. 


LICHIDATOR JUDICIAR CONSORTIUL
IONESCU SI ASOCIATII SPRL
ASOCIAT COORDONATOR IONESCU ADRIAN

 SIERRA QUADRANT S.P.R.L.
ASOCIAT COORDONATOR DRAGOMIR FLORIN
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